{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"merged":[[34,1,34,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Lp.","OPIS","JM","Ilość","cena\njedn","Wartość"]
["1.","Demontaż barierek stalowych","szt",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["2.","Demontaż papy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na daszku nad wejsciem","m2",11.96,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["3.","Uusnięcie odspojonego i luźno przylegajacego tynku z daszku nad wejściem od spodu z od czoła - przyjęto 40% powierzchni","m2",{"v":6.547176,"d":"6.55"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["4.","Wyburzenie schodów terenowych do drzwi wejściowych do poziomu terenu","m3",{"v":7.6881900000000005,"d":"7.69"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["5.","Sprawdzenie stanu fundemenów pod schodami terenowymi","kpl",{"v":1,"d":"1.00"}]
["6.","Usuniecie starych fundamentów w zależnosci od stanu","m3",{"v":3.573,"d":"3.57"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["7.","Wykopy pod wykonanie nowych fundamentów - skarpy","m3",{"v":3.573,"d":"3.57"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["8.","Zagęszczenie gruntu pod nowe fundamenty","m2",{"v":4.760000000000001,"d":"4.76"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["9.","Wykonanie nowych fundamentów ze zbrojeniem C20/25","m3",{"v":3.573,"d":"3.57"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["10.","Izolacja  pozioma i pionowa","m2",{"v":14.010000000000002,"d":"14.01"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["11.","Wykonanie konstrukcji nowych schodów ze zbrojeniem C20/25","m3",{"v":7.6881900000000005,"d":"7.69"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["12.","Wykonanie izolacji daszku nad wejściem wg systemu dostawcy wraz z izolacją termiczną\ngruntowanie\npapa podkładowa\npapa nawierzchniowa","m2",11.96,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["13.","Wykonanie wywinięcia z papa na elewację z obróbką blacharską","mb",6.51,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["14.","Wykonanie obróbek blacharskich na krawędzi daszku","mb",10.18,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["15.","Wykonanie instaalcji elektrycznej oświetlenia nad schodami terenowycmi ","pkt ",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["16.","Wyrównianie powierzchni daszku po tynk strukturalny","m2",{"v":16.1654,"d":"16.17"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["17.","Wykonanie tynku mineralnego na daszku nad wejściem w kolorze elewacji","m2",{"v":16.1654,"d":"16.17"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["18.","Izolacja daszku styropianem gr 2 wraz z siatką i tynkiem mineralnym w kolorze elewacji, spód i czoło zadaszenia","m2",{"v":16.488708000000003,"d":"16.49"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["19.","Izolacja cementowa  - szlam mineralny","m2",{"v":23.358,"d":"23.36"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["20.","Licowanie podestu płytami granitowymi płomieniowany/groszkowany kolor szary, gr. 3 cm, fuga eposydowa - do uzgodnienia w trakcie wykonywania robót - granit mrozoodporny","m2",{"v":10.2207,"d":"10.22"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["21.","Licowanie stopni płytami granitowycmi mrozoodpornymi płomieniowany/groszkowany szary, z nacięciami na stopnicach, gr. 3 cm, fuga mrozoodporna - do uzgodnienia w trakcie wykonywania robót","mb",26.04,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["22.","Wykonanie cokołu z płytek granitowych o wysokości do 10 cm","mb",4.66,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["23.","Uzupełnienie tynku cieńkowarstwowego na ścianach nad cokolikami oraz wokół mocowania balustrad","kpl",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["24.","Wykonanie tynku kamyczkowego  - boki schodów terenowych kolor do uzgodnienia ( zbliżony do wykońcoznej powierzchni schodów terenowych lub w kolorze istniejacych cokołów budynku","m2",{"v":2.8979999999999997,"d":"2.90"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["25.","Montaz opraw LED oświetleniowych nad schodami do wejscia do budynku","szt",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["26.","Montaz wycieraczki zewnętrznej systemowej naprzemienie guma, szczotka o wymiarach  3,0 x 1,5 m  w ramce zlicowana z powierzchnią podestu, symetrycznie do otworu drzwiowego","szt",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["27.","Dostawa i montaż barierek ze stali 316 mocowanych do czoła i do ściany elewacyjnej, wypełnienie pręty pionowe o prześwicie max 11 cm, pochwyt rura stalowa nierdzewna  fi   - do zugodnienia w trakcie wykonywania robót z rozetami na elewacji.","mb",{"v":5.6,"d":"5.60"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["28.","Dostawa i montaż rynien i rur spustowych","mb",{"v":16.6,"d":"16.60"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["29.","Wywóz i utylizacja gruzu, papy i odpadów budowlanych","kpl",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["30.","Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych","kpl",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["31.","Zabezpieczenie elementów budynku w strefie robót",null,"w cenie"]
["32.","Wykoanie tymczasowego pomostu w celu umożliwienia komunikacji wejscie/wyjście z budynku","kpl",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["33.","Dokumentacja powykonawcza",null,"w cenie"]
[null,"Razem netto",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]